Mosa Classics Trocadero Wandfliese

Royal Mosa

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Gewerbliche Flächen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Wohnungsbau

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, weiß

Oberfläche

glasiert, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

100,00 - 200,00

Dicke (mm)

9,00

Länge (mm)

100,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Bruchlast (N)

300,00 - 600,00

Fugenbreite (mm)

3,00

Reflexionsgrad (%)

5,00 - 82,00

Serie

Classics Trocadero

Cradle to Cradle-Zertifikat

Gold

Farbcode

1001, 1003, 1011, 1013