Mosa Global Collection Wandfliese

Royal Mosa

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Bildungswesen, Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit

Farbton

blau, gelb, grau, grün, nach Hersteller-Farbkarte, nach NCS-Farbkarte, pink, rot, schwarz, weiß

Oberfläche

glänzend, glasiert, matt, seidenmatt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

100,00 - 300,00

Dicke (mm)

5,60 - 7,80

Länge (mm)

100,00 - 150,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Farbcode

16720, 16900, 16910, 15110, 16870, 15240, 15210, 15890, 15070, 26250, 16730, 16610, 15060, 16700, 16750, 16880, 15230, 26270, 13630, 15010, 15830, 13100, 16680, 16850, 16860, 15960, 26260, 16820, 15050, 15120, 16670, 15200, 16740, 15970, 16780, 13730, 16650, 25250, 16760, 13000, 25240, 16840, 15980, 15100, 25260, 25270, 26240, 16790, 16660, 15180, 15240-1530, 15800, 15850, 17900, 15820, 15220, 15150, 16690, 15990, 15130, 15080, 15810

Serie

Global Collection

Cradle to Cradle-Zertifikat

Gold