weber.therm EPS 035 Kellerdecke, deko, Stufenfalz, Expandiertes Polystyrol

Saint-Gobain Weber

Eigenschaften

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Brandverhalten

B1

Kaschierung

unkaschiert