Schlüter-BARA-RAKEG/I Randprofil Sonderecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

dunkelbraun, grau, nach RAL-Farbkarte, weiß

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

4,00 - 21,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

anthrazitgrau, brillantweiß, graumetallic, pastellgrau, schwarzbraun