Schlüter-BARA-RAKE/I Randprofil Sonderecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

grau, nach RAL-Farbkarte

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

10,00 - 21,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

graumetallic, pastellgrau