Schlüter-BARA-RHA Randprofil Außenecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

dunkelbraun, grau

Profilart

Außeneckprofil

Profilform

Flachprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

50,00 - 90,00

Stärke (mm)

0,80

Farbtonbezeichnung Hersteller

pastellgrau, schwarzbraun, graumetallic