Schlüter-BARA-RKB Innenecke 90° Randprofil CM H=3mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832204401

HAN:

C/I90/RKB3A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilart

Inneneckprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

3,00

Winkel (Grad)

90,00