Schlüter-BARA-RK/I Randprofil Sonderecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

braun, dunkelbraun, grau, hellbeige, nach RAL-Farbkarte, weiß

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

65,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

brillantweiß, graumetallic, pastellgrau, rehbraun, schwarzbraun