Schlüter-BARA-RKL/E Randprofil Sonderecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, dunkelbraun, grau, nach RAL-Farbkarte, weiß

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

30,00 - 75,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

anthrazitgrau, brillantweiß, graumetallic, pastellgrau, schwarzbraun