Schlüter-DESIGNBASE-SL Aussenecke Sockelprofil CM H=80mm 90°

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832205651

HAN:

C/ED/DBSL80A

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilart

Außeneckprofil

Werkstoff

Zink

Höhe (mm)

80,00

Winkel (Grad)

90,00