Schlüter-DESIGNBASE-SL CM Sockelprofil Außenecke

Schlüter-Systems

Eigenschaften

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Profilart

Außeneckprofil

Werkstoff

Zink

Höhe (mm)

60,00 - 80,00

Winkel (Grad)

90,00