Schlüter-KERDI-LINE-A TSSG 0,6m Rahmen mit Rost SOLID H=19mm

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832227745

HAN:

KLA19TSSG60

Art Zubehör

Abdeckrahmen

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Farbton

grau

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

75,00

Höhe (mm)

19,00

Länge (mm)

600,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

steingrau