Sopro AEB® 230V-Wandmanschette

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734117013

HAN:

8017039

Anwendung

außen, innen

Dichtheit

wasserdicht

Farbton

rot

Produkt

Dichtmanschette

Werkstoff

Polypropylen (PP), Thermoplastische Elastomere (TPE)

Breite (mm)

150,00

Höhe (mm)

150,00

Chemische Beständigkeit

alkalibeständig

Diffusionsverhalten

diffusionsbremsend

Kaschierung

kaschiert

Lieferform

Stück

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies