Tarkett Desso Defend

Tarkett Holding

Eigenschaften

Farbton

schwarz

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

3,60

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

460,00

Muster-Typ

Allover