MEHRZWECKTÜR "DW 62-2" "TECKENTRUP"

Teckentrup Door Solutions

Eigenschaften

Farbton

hellgrau

Oberfläche

grundiert, pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Drehflügel

Werkstoff

Edelstahl, Stahl

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

35,00

Breite (mm)

625,00 - 1.500,00

Höhe (mm)

3.001,00 - 4.000,00

Drehpunkt

links, rechts

Werkstoff Profil, Rahmen

Edelstahl, Stahl

Anzahl Flügel

1,00

U-Wert (W/(m²K))

1,30

Falzausführung

Dünnfalz

Wahlweise Oberblende

ja

Wahlweise Verglasung

ja