
Primus Revisionstür W/D weiß mit Vierkant

Upmann

Eigenschaften



Art Tür

Revisionstür

Farbton

weiß

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

400,00 - 1.200,00

Einbaubreite (mm)

393,00 - 1.193,00

Einbauhöhe (mm)

693,00 - 1.193,00

Höhe (mm)

700,00 - 1.200,00

Verschließtechnik

Vierkantverschluss

Anzahl der Verschlüsse

2,00 - 5,00

Breite Türblatt (mm)

377,00 - 1.177,00

Höhe Türblatt (mm)

677,00 - 1.177,00

Bauöffnungsmaß Breite Min. (mm)

395, 495, 595, 695, 795, 995, 1195

Bauöffnungsmaß Höhe Min. (mm)

695, 795, 995, 1195

Bauöffnungsmaß Breite Max. (mm)

403, 503, 603, 703, 803, 1003, 1203

Bauöffnungsmaß Höhe Max. (mm)

703, 803, 1003, 1203

Rahmenaußenmaß A (mm)

420, 520, 620, 720, 820, 1020, 1220

Rahmenaußenmaß B (mm)

720, 820, 1020, 1220

Rahmen Innenmaß / Lichte Weite A

335, 435, 535, 635, 735, 935, 1135

Rahmen Innenmaß / Lichte Weite B

635, 735, 935, 1135

Durchgangsmaß (mm)

717, 769, 807, 830, 854, 898, 909, 971, 993, 1031, 1039, 1077, 1130, 1183, 1189, 1254, 1322, 1352, 1470, 1605

Türblatt aushängbar

Ja