Kanalklinker DIN 4051 - C Rot nuanciert 240x115/77x71 (C) (312 St/Pal)

wienerberger

Eigenschaften



GTIN:

4042351017845

HAN:

34591000

Druckfestigkeitsklasse

40

Farbton

rot

Oberfläche

glatt

Produkt

Kanal-Klinker

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,00