Kanalklinker DIN 4051 - NF K Rot nuanciert 240x115x71 (250 St/Pal)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351041277

HAN:

34372800

Druckfestigkeitsklasse

40

Farbton

rot

Format

NF

Oberfläche

glatt

Produkt

Kanal-Klinker

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,00