Kanalklinker DIN 4051 - RF K Rot nuanciert 240x115x62 (360 St/Pal)

wienerberger

Eigenschaften



GTIN:

4042351017791

HAN:

34591070

Druckfestigkeitsklasse

40

Farbton

rot

Format

RF

Oberfläche

glatt

Produkt

Kanal-Klinker

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

62,00

Länge (mm)

240,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,00