Mobiles Raumsystem MultiRoom Barrierefrei Basic 10 Starter Plus zur Innenaufstellung mit 10,4 m²

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Einsatzort

Innen

Farbton

hellgrau

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff Wandbekleidung

Holzspanplatten, Stahlblech

Breite (mm)

4.560,00

Höhe (mm)

2.640,00

Tiefe (mm)

2.280,00

Werkstoff, Glashalteleiste

Aluminium

Dicke Dämmschicht (mm)

40,00

Durchgangsbreite (mm)

936,00

Fläche (m²)

10,40

Werkstoff der Wärmedämmung

Mineralfaserplatten

Lichte Höhe (mm)

2500

Anzahl an Wandelementen

12

Arbeitsplätze nach ASR

1

Lichte Breite (mm)

4440

Elektropaket

Starter Plus

Anzahl an Fenstern

6

Glasstärke (mm)

5

Kranhaken

Ja

Lichte Tiefe (mm)

2160