Mobiles Raumsystem Ri 10 zur Innenaufstellung mit 7 28 m²

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Einsatzort

Innen

Farbton

hellgrau

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff Wandbekleidung

Holzspanplatten

Breite (mm)

3.280,00

Höhe (mm)

2.680,00

Tiefe (mm)

2.220,00

Werkstoff, Bodenbelag

Polyvinylchlorid (PVC)

Dicke Dämmschicht (mm)

40,00

Durchgangsbreite (mm)

920,00

Fläche (m²)

7,28

Gewicht (kg)

1.500,00

Werkstoff der Wärmedämmung

Mineralfaserplatten

Lichte Höhe (mm)

2500

Anzahl an Wandelementen

10

Lichte Breite (mm)

3160

Anzahl an Fenstern

5

Glasstärke (mm)

5

Kranhaken

Ja

Lichte Tiefe (mm)

2080