Überdachung Siegen S27 als Bausatz

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften



Dachform

Pultdach

Farbton

silber

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

2.975,00

Höhe (mm)

2.250,00

Tiefe (mm)

4.660,00

Anzahl Seitenteile

2

Dacheindeckung

Trapezblech

Durchmesser Rohr (mm)

50,00

Fläche (m²)

7,80

Gewicht (kg)

370,00

Schneelast (kN/m²)

0,75

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

6

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

2

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

5

Lichte Breite (mm)

2925

Lichte Höhe (mm)

2000

Lichte Tiefe (mm)

2700

Überpflasterung

Nein