ZinCo Systemaufbau „Begrüntes Schrägdach bis 25°”

ZinCo Dach-Systeme

Eigenschaften

Dachbegrünungsart

Extensivbegrünung

Aufbauhöhe (mm)

13,00 - 15,00

Dachneigung (Grad)

10,00 - 25,00

Gewicht (kg/m²)

105,00 - 135,00

Wasserspeichervermögen (l/m²)

38,00 - 44,00