ZinCo Systemaufbau „Bienenweide”

ZinCo Dach-Systeme

Eigenschaften



Dachbegrünungsart

Extensivbegrünung

Aufbauhöhe (mm)

13,00

Gewicht (kg/m²)

155,00

Wasserspeichervermögen (l/m²)

49,00